| KAPACITET I BROJ MAŠINA ZA PRIPREMU I NANOŠENJE LEPKA | Zadatak | 11 |
| --- | --- | --- |
| List | 1 |

Odrediti kapacitet i potreban broj mašina za pripremu i nanošenje lepka.

* Osnovni parametri
	+ Količina furnira koja dolazi na lepljenje po smeni Mljs = 21,918m3
	+ Broj radnih dana godišnje b = 260 dana
	+ Broj smena c = 2 smene
* Konstrukcija ploča
	+ 1,1+1,1+1,1 mm
	+ 1,4+2,6+1,4 mm
	+ 1,6+3,2+1,6 mm
* Proračun
1. Kapacitet i potreban broj mešalica za pripremu lepka
	1. Količina lepka koja se troši na 1m3 ploče

|  |  |
| --- | --- |
| $$Q\_{s}=\frac{q×\left(n-1\right)}{s\_{s}×10^{3}}×k\_{0}$$$$Q\_{s}=\frac{200×\left(3-1\right)}{0,00503×10^{3}}×1,114$$$$Q\_{s}=88,588\frac{kg}{sm}$$$$k\_{0}=\frac{l\_{n}×b\_{n}}{l\_{s}×b\_{s}}$$$$k\_{0}=\frac{2,3×1,3}{2,2×1,22}$$$$k\_{0}=1,114$$ | QS – Količina lepka koja se troši na 1 m3 ploče ($\frac{kg}{sm}$)q – normativ lepka po 1 m2 sljubnice200 (g)n – broj slojeva u ploči (slojeva)sS – srednja debljina ploče (m)k0 – koeficijent formatizovanjaln – dužina ploče sa nadmerom (m)bn – širina ploče sa nadmerom (m)ls – standardna dužina ploče (m)bs – standardna širina ploče (m) |

* 1. Potrebna količina lepka za desetodnevnu proizvodnju

|  |  |
| --- | --- |
| $$Q\_{10}=M\_{lj}^{s}×Q\_{s}×c×10$$$$Q\_{10}=21,918×88,588×2×10$$$$Q\_{10}=38 833,641 kg$$ | Q10 – količina lepka za desetodnevnu proizvodnju (kg)MljS – količina furnira koja dolazi na lepljenje po smeni (m3)QS – količina lepka koja se troši na 1 m3 ploče ($\frac{kg}{sm}$)c – broj smena (smena) |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

| KAPACITET I BROJ MAŠINA ZA PRIPREMU I NANOŠENJE LEPKA | Zadatak | 11 |
| --- | --- | --- |
| List | 2 |

* 1. Proizvodnost mešalice za lepak

|  |  |
| --- | --- |
| $$E=\frac{T×k}{z}×q$$$$E=\frac{450×0,9}{25}×122$$$$E=1976,4\frac{kg}{sm}$$$$q=q\_{i}×V\_{m}$$$$q=1,22\_{}×100$$$$q=122kg$$ | E – proizvodnost mešalice za lepak ($\frac{kg}{sm}$)T – radno vreme smene (min)k – koeficijent iskorišćenja radnog vremenaz – vreme mešanja jednog punjenja (min) = 25q – težina jednog punjenja mešalice (kg)Vm – zapr. mesalice =100 |

* 1. Potreban broj mešalica

|  |  |
| --- | --- |
| $$N=\frac{M\_{lj}^{s}×Q\_{s}}{E}$$$$N=\frac{21,918×88,588}{1976,4}$$$$N=0,982\rightarrow 1 mešalica$$ | N – potreban broj mešalica (mešalica)Mljs – količina furnira koja dolazi na lepljenje po smeni (m3)QS – količina lepka koja se trošni na 1 m3 ploče ($\frac{kg}{sm}$)E – proizvodnost mešalice za lepak ($\frac{kg}{sm}$) |

1. Potreban broj mašina za nanošenje lepka

|  |  |
| --- | --- |
| $$N=\frac{L\_{uk}}{π×D×t\_{s}×n×k}$$$$N=\frac{15 600}{3,14×300×8,5033×35×0,8}$$$$N=0,069\rightarrow 1 nanosačica lepka$$Proračun je tačan, ali kako vam sledeći zadatak nije tačan, ovaj deo ćete morati ponovo da uradite.$$L\_{uk}=b\_{p}×m×n\_{p}$$$$L\_{uk}=1300×1×12$$$$L\_{uk}=15 600 mm$$$$t\_{s}=\frac{t\_{1}+t\_{2}+t\_{3}}{3}$$$$t\_{s}=\frac{8,21+8,54+8,76}{3}$$$$t\_{s}=8,5033 min$$$$t\_{1}=t\_{0}+t\_{p}=7+\left(1,1\*1,1\right)=8,21 min$$$$t\_{2}=t\_{0}+t\_{p}=7+\left(1,1\*1,4\right)=8,54 min$$$$t\_{3}=t\_{0}+t\_{p}=3,5+\left(1,1\*1,6\right)=8,76 min$$Pp= 18 baraT= 135°C | N – broj mašina za nanošenje lepka (nanosačica)Luk – ukupna dužina furnira na koju se nanosi lepak (mm)D – prečnik valjka za nanošenje lepka (mm)=300ts – prosečno vreme presovanja jedne šarže (min)n – broj obrtaja valjaka ($\frac{ob}{min}$)=35k – koeficijent zapunjenosti bp – širina ploče sa nadmerom (mm)m – broj prolaza kroz nanosačicu lepka (prolaza)np – broj etaža prese (etaža)=12t1,2,3 – vreme presovanja ploče određene debljine (min)t0 – vreme želiranja lepka (min) = 7tp – vreme potrebno za postizanje željene temperature u odgovarajućem sloju (min) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum | Radio | Datum | Overio |
| 23.04.2020. | Saša Ranković |  |  |