| KAPACITET I BROJ MAŠINA ZA PRIPREMU I NANOŠENJE LEPKA | Zadatak | 12 |
| --- | --- | --- |
| List | 1 |

Odrediti kapacitet i potreban broj mašina za pripremu i nanošenje lepka.

* Osnovni parametri
	+ Količina furnira koja dolazi na lepljenje po smeni Mljs = 18.27m3
	+ Broj radnih dana godišnje b = 260 dana
	+ Broj smena c = 2 smene
* Konstrukcija ploča
	+ 1,1+1,1+1,1 mm
	+ 1,4+2,6+1,4 mm
	+ 1,6+3,2+1,6 mm
* Proračun
1. Kapacitet i potreban broj mešalica za pripremu lepka
	1. Količina lepka koja se troši na 1m3 ploče

|  |  |
| --- | --- |
| $$Q\_{s}=\frac{q×\left(n-1\right)}{s\_{s}×10^{3}}×k\_{0}$$$$Q\_{s}=\frac{220×\left(3-1\right)}{0,00503×10^{3}}×1,114$$$$Q\_{s}=97,4480983 \frac{kg}{sm}$$$$k\_{0}=\frac{l\_{n}×b\_{n}}{l\_{s}×b\_{s}}$$$$k\_{0}=\frac{2,3×1,3}{2,2×1,22}$$$$k\_{0}=1,114$$ | QS – Količina lepka koja se troši na 1 m3 ploče ($\frac{kg}{sm}$)q – normativ lepka po 1 m2 sljubnice (g)n – broj slojeva u ploči (slojeva)sS – srednja debljina ploče (m)k0 – koeficijent formatizovanjaln – dužina ploče sa nadmerom (m)bn – širina ploče sa nadmerom (m)ls – standardna dužina ploče (m)bs – standardna širina ploče (m) |

* 1. Potrebna količina lepka za desetodnevnu proizvodnju

|  |  |
| --- | --- |
| $$Q\_{10}=M\_{lj}^{s}×Q\_{s}×c×10$$$$Q\_{10}=18.27×97,4480983×2×10$$$$Q\_{10}=35607.54 kg$$ | Q10 – količina lepka za desetodnevnu proizvodnju (kg)MljS – količina furnira koja dolazi na lepljenje po smeni (m3)QS – količina lepka koja se troši na 1 m3 ploče ($\frac{kg}{sm}$)c – broj smena (smena) |

| KAPACITET I BROJ MAŠINA ZA PRIPREMU I NANOŠENJE LEPKA | Zadatak | 12 |
| --- | --- | --- |
| List | 2 |

* 1. Proizvodnost mešalice za lepak

|  |  |
| --- | --- |
| $$E=\frac{T×k}{z}×q$$$$E=\frac{450×0,9}{20}×122$$$$E=2470.5\frac{kg}{sm}$$$$q=q\_{i}×V\_{k}$$$$q=1,22\_{}×100$$$$q=122kg$$ | E – proizvodnost mešalice za lepak ($\frac{kg}{sm}$)T – radno vreme smene (min)k – koeficijent iskorišćenja radnog vremenaz – vreme mešanja jednog punjenja (min)q – težina jednog punjenja mešalice (kg) |

* 1. Potreban broj mešalica

|  |  |
| --- | --- |
| $$N=\frac{M\_{lj}^{s}×Q\_{s}}{E}$$$$N=\frac{18.27×97.4481}{2470.5}$$$$N=0,7206\rightarrow 1 mešalica$$ | N – potreban broj mešalica (mešalica)Mljs – količina furnira koja dolazi na lepljenje po smeni (m3)QS – količina lepka koja se trošni na 1 m3 ploče ($\frac{kg}{sm}$)E – proizvodnost mešalice za lepak ($\frac{kg}{sm}$) |

1. Potreban broj mašina za nanošenje lepka

|  |  |
| --- | --- |
| $$N=\frac{L\_{uk}}{π×D×t\_{s}×n×k}$$$$N=\frac{23400}{3,14×300×4.36×30×0,8}$$$$N=0,197525\rightarrow 1 nanosačica lepka$$$$L\_{uk}=b\_{p}×m×n\_{p}$$$$L\_{uk}=1300×1×18$$$$L\_{uk}=23400 mm$$$$t\_{s}=\frac{t\_{1}+t\_{2}+t\_{3}}{3}$$$$t\_{s}=4.36 min$$$$t\_{1}=t\_{0}+t\_{p}=4,1 min$$$$t\_{2}=t\_{0}+t\_{p}=4,4 min$$$$t\_{3}=t\_{0}+t\_{p}=4,6 min$$ | N – broj mašina za nanošenje lepka (nanosačica)Luk – ukupna dužina furnira na koju se nanosi lepak (mm)D – prečnik valjka za nanošenje lepka (mm)ts – prosečno vreme presovanja jedne šarže (min)n – broj obrtaja valjaka ($\frac{ob}{min}$)k – koeficijent zapunjenosti bp – širina ploče sa nadmerom (mm)m – broj prolaza kroz nanosačicu lepka (prolaza)np – broj etaža prese (etaža)t1,2,3 – vreme presovanja ploče određene debljine (min)t0 – vreme želiranja lepka (min)tp – vreme potrebno za postizanje željene temperature u odgovarajućem sloju (min) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum | Radio | Datum | Overio |
| 23. 04. 2020. | Dusan Bajic |  |  |