|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Капацитет и бројсушаразаљуштенифурнир** | Задатак | 9 |
| Лист | 1 |
| **А– ЗАДАТАК**  Одредити капацитет и потребан бр.сушара за сушење љуштеног фурнира, ако се у сушари суше различите дебљине фурнира, са процентуалним учешћем тих дебљина као што је приказано у табели.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Дебљина фурнира (mm) | 1,1 | 1,4 | 2,2 | 2,5 | 3,5 | | учешће (%) | 28,57 | 18,20 | 14,28 | 16,23 | 22,72 |   **Б – ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ**   * усвојити једне мокре маказе за корисне крпе и једне мокре маказе за фурнирскоплатно * годишња количина букових трупаца која долази на љуштење * број радних дана годишње * број смена broj   КАРАКТЕРИСТИКЕ СУШАРЕ   * сушара је у модуларном систему (дужина модула 2м), састоји се од улазне зоне, грејне зоне**L = 10÷24m**, зонехлађења и излазнезоне =>18**m** * ширински модули **B = 2,8 ÷ 5,2m =>5,2** * бр.сушара се мора усвојити са тачношћу**0,85** * поред услова тачности, сушара мора имати оптималне димензије * бр. етажа у које се улаже фурнир**e = 1÷5 =>3** * бр.сушара = љуштилица (мора се поклапати са бр. љуштилица) | | |
| **Капацитет и бројсушаразаљуштенифурнир** | Задатак | 9 |
| Лист | 2 |
| **Ц – Прорачун**   1. **Количина фурнира која долази на сушење по појединим дебљинама:**   **Q1...5= MljIII · Pi 1...5**  **MljIII =m3** - годишња количина која долази на сушење (m3)  Pi1...5 – процентуално учешће појединих дебљина фурнира у укупној количини фурнира која ће се осушити  **Q1** = MljIII · P1 = 12869,266·0,2857= 3676**,75 m3**  **Q2** = MljIII · P2 =12869,266· 0,1820 = 2342**,21m3**  **Q3** = MljIII · P3 = 12869,266· 0,1428 = **1837,73m3**  **Q4** = MljIII · P4 = 12869,266· 0,1623 = 2088**,68 m3**  **Q5** = MljIII · P5 = 12869,266· 0,2272 = 2921**,89 m3**   1. **Производност сушаре са траком:**   **E1..5 = T · k1 · k2 ·k3· n · Ltrč · S1...5 · (m3/смени)**  **k1** –коеф. искоришћења времена – **0,98**  **k2**–коеф.т запремине сушаре по дужини – **0,92**  **k3**–коеф. преласка на другу дебљину – **0,92**  **T** –радно време смене – **480min**  **n = e · f** –бр.листова фурнира у етажи **1÷2**  **e** –бр.етажа **1÷5**  **s1...5** – дебљина фурнира**(m)**  **Ltrč** –дужина трупчића – **1,85 m**  **L** – усвојена дужина сушаре**(m)**  **z1...5**– време проласка појединих дебљина фурнира кроз сушару (усвојено на основу дијаграма за сушаре са дизнама)  **z1 = 2,2мин ; z2 = 4,2мин ; z3 = 7мин ; z4 =8 мин ; z5 = 12,5 мин** | | |
| **Капацитет и бројсушаразаљуштенифурнир** | Задатак | 9 |
| Лист | 3 |
| T = 480мин  k1 = 0,98  k2 = 0,92  k3 = 0,92  n = e · f =>**f = 2**-усвојено=>**n = e · f = 3·2 =6**  **e = 4**- усвојено  s1 = 0,0011 m z1 = 2,2мин  s2 = 0,0014 m z2 = 4,2мин  s3 = 0,0022 m z3 = 7мин  s4 = 0,0025 m z4 = 8мин  s5 = 0,0035 m z5 = 12,5мин  Ltrč = 1,85m  **L = 18 m**–усвојено  **E1**= 480 · 0,98 · 0,92 · 0,92 · 6 · 1,85 · 0,0011 · =3**9,76**  **E2**= 480 · 0,98 · 0,92 · 0,92 · 6 · 1,85 · 0,0014 · =26**,48**  **E3**= 480 · 0,98 · 0,92 · 0,92 · 6 · 1,85 · 0,0022 · =24**,98**  **E4**= 480 · 0,98 · 0,92 · 0,92 · 6 · 1,85 · 0,0025 · =24**,85**  **E4**= 480 · 0,98 · 0,92 · 0,92 · 6 · 1,85 · 0,0035 · =22**,27**   1. **Потребан бр.смена за сушење појединих дебљина**   - не заокружује се бр. | | |
| **Капацитет и бројсушаразаљуштенифурнир** | Задатак | 9 |
| Лист | 4 |
| 1. **Потребанбр. сушара– N**   (ком)  **b** – бр. радних дана = **260 дана**  **c** – бр. смена = **2 смене**  **N – бр.сушара = бр. љуштилица (8. задатак) =>мин0.85**  =>**1 Сушара**  Датум Радио Датум Оверио  9.04.2020Жарко Ћурчић | | |