| KAPACITET I BROJ SUŠARA ZA LJUŠTENI FURNIR | Zadatak | 10 |
| --- | --- | --- |
| List | 1 |

Odrediti kapacitet i potreban broj sušara za sušenja furnira, ako se u sušari suše različite debljine furnira sa procentualnim učešćem tih debljina kao što je prikazano u tabeli

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Debljina | 1,1 | 1,4 | 2,2 | 2,5 | 3,5 |
| % | 28,57 | 18,20 | 14,28 | 16,23 | 22,72 |

* Osnovni parametri
	+ Usvojiti jedne mokre makaze za korisne krpe i jedne mokre makaze za furnirsko platno po svakoj dobijenoj ljuštilici
	+ Godišnja količina furnira koja dolazi na sušenje MljIII = 12700,73 m3
	+ Broj radnih dana b = 260 dana
	+ Broj smena c = 2 smene
* Kapacitet sušare
	+ Sušara je u modularnom sistemu (dužina modula 2 m), sastoji se od ulazne zone, grejne zone, zone hlađenja i izlazne zone
	+ Širina modula B = 2,8 m
	+ Broj etaža E = 3 kom
* Proračun
1. Količina furnira koja dolazi na sušenje po pojedinim debljinama

|  |
| --- |
| $$Q\_{1..5}=M\_{lj}^{III}×P\_{i1..5}$$$$Q\_{1}=12700,73 ×0,2857=3628,59m^{3}$$$$Q\_{2}=12700,73 ×0,1820=2311,53m^{3}$$$$Q\_{3}=12700,73 ×0,1428=1813,66m^{3}$$$$Q\_{4}=12700,73 ×0,1623=2061,32m^{3}$$$Q\_{5}=12700,73 ×0,2272=2885,60$ $m^{3}$$Q\_{1..5}$ – Količina furnira koja dolazi na sušenje za određenu debljinu (m3)$M\_{lj}^{III}$ – Godišnje količina furnira koja dolazi na sušenje (m3)Pi1..5 – Procenat godišnje količine furnira za određenu debljinu (%) |
|  |

| KAPACITET I BROJ SUŠARA ZA LJUŠTENI FURNIR | Zadatak | 10 |
| --- | --- | --- |
| List | 2 |

1. Proračun proizvodnosti sušare sa trakom

|  |
| --- |
| $$E\_{1..5}=T×k\_{1}×k\_{2}×k\_{3}×n×L\_{trć}×s\_{1..5}×\frac{L}{z\_{1..5}}$$$$E\_{1}=480×0,98×0,92×0,92×3×1,85×0,0011×\frac{16}{2,2}=17,678\frac{m^{3}}{sm}$$$$E\_{2}=480×0,98×0,92×0,92×3×1,85×0,0014×\frac{16}{4,2}=11,785\frac{m^{3}}{sm}$$$$E\_{3}=480×0,98×0,92×0,92×3×1,85×0,0022×\frac{16}{7}=11,112\frac{m^{3}}{sm}$$$$E\_{4}=480×0,98×0,92×0,92×3×1,85×0,0025×\frac{16}{8}=11,049\frac{m^{3}}{sm}$$$$E\_{5}=480×0,98×0,92×0,92×3×1,85×0,0035×\frac{16}{12,5}=9,899\frac{m^{3}}{sm}$$$$E\_{1..5}-proizvodnost sušare sa trakom za određenu debljinu furnira (\frac{m^{3}}{sm})$$$$T-radno vreme smene \left(min\right)$$$$k\_{1}-koeficijent iskorišćenja radnog vremena$$$$k\_{2}-koeficijent zapunjenosti sušare$$$$k\_{3}-koeficijent prelaska na drugu debljinu$$$$n-broj listova po poprečnom preseku sušare (kom)$$$$L\_{trć}-dužina trupčića (m)$$$$s\_{1..5}-debljina furnira (m)$$$$L-dužina sušare \left(m\right)$$$$z\_{1..5}-vreme prolaska furnira kroz sušaru za određenu debljinu (min)$$$$n=f×e$$$$n=1×3$$$$n=3 kom$$f – broj listova u etažie – broj etažaz1 – 2,2 minz2 – 4,2 minz3 – 7 minz4 – 8 minz5 – 12,5 min |

| KAPACITET I BROJ SUŠARA ZA LJUŠTENI FURNIR | Zadatak | 10 |
| --- | --- | --- |
| List | 3 |

1. Potreban broj smena za sušenje pojedinih debljina

|  |
| --- |
| $$n\_{1..5}=\frac{Q\_{1..5}}{E\_{1..5}}$$$$n\_{1}=\frac{3628,59}{17,678}=205,260\frac{sm}{god}$$$$n\_{2}=\frac{2311,53}{11,785}=196,141\frac{sm}{god}$$$$n\_{3}=\frac{1813,66}{11,112}=163,216\frac{sm}{god}$$$$n\_{4}=\frac{2061,32}{11,049}=186,561\frac{sm}{god}$$$$n\_{5}=\frac{2885,60}{9,899}=291,504\frac{sm}{god}$$$$n\_{1..5}-potreban broj smena za sušenje određene debljine furnira(\frac{sm}{god})$$$$Q\_{1..5}-količina furnira koja dolazi na sušenje za određenu debljinu( m^{3})$$$$E\_{1..5}-proizvodnost sušare sa trakom za određenu debljinu furnira(\frac{m^{3}}{sm})$$ |

1. Potreban broj sušara

|  |
| --- |
| $$N=\frac{n\_{1}+n\_{2}+n\_{3}+n\_{4}+n\_{5}}{b×c}$$$$N=\frac{205,260+196,141+163,216+186,561+291,504}{260×2}$$$$N=2,005\rightarrow 2 kom$$N – potreban broj sušara (sušara)n1 – potreban broj smena za sušenje određene debljine furnira ($\frac{sm}{god})$b – broj radnih dana (dana)c – broj smena (smena) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum | Radio | Datum | Overio |
| 09.04.2020. | Jelena Krcunovic |  |  |