Kapacitetibrijsušara za ljušteni furnir

Dužina sušare L = 16 m

Širina sušare B = 5,2 m

Broj etaža e = 3

Broj listova u etaži f = 2

1. Količina furnira koja dolazi na sušenje po pojedinačnim debljinama
2. Proizvodnost sušare sa trakama
3. Potreban borj smena za sušenje pojedinih debljina
4. Potreban broj sušara