# Први задатак

=0,46MPa

*Захтеви стандрардаSRPSD.A8.067 нису задовољени ( ≥1,2 МPa).*

*Потребне силе да би задовољили захтев су*

*за четинаре и егзот900N*

*­­за меке лишћаре 1125 N*

*за тврде лишћаре1350 N*

# Други задатак

Израчунати ...

1. *Просечна сила је*

*Проценат по дрвету просечан је*

1. *Просечна сила је*

*Проценат по дрвету просечан је*

1. *Просечна сила је*

*Проценат по дрвету просечан је*

1. *Да ли су задовољени критеријуми EN 340?*

=1,4 MPa

Да.

=1.52 MPa*испуњава*

=1.58 MPa*испуњава*

=1.759 MPa*испуњава*

1. Предтретман

=1,071MPa*испуњава*

=1.11MPa*испуњава*

=1.4MPa*испуњава*

*Нисам рачунала проценат пукоина јер све вредности за f прелазе ≥ 1*MPa.