За врата са слике је потребно урадити :

1. Главни цртеж;
2. Цртеже пресека – хоризонтални и вертикални;
3. Конструктивну шему формирања;
4. Цртеже конструктивних детаља;
5. Направити списак коришћеног окова.

-Врата су модуларних димензија ширине 9М и висине 21М.

-Конструкција врата је урађена као слепи рам: дупло шперована врата. Димензије гредица изабрати самостално.

-Слепи рам је обложен фурнираном МДФ плочом са обе шире стране. Дебљину плоче и врсту фурнира одабрати самостално. Врата су кантована са све 4 уже стране истоветним фурниром.

-Испуна је урађена од картонског саћа.

-Довратник је урађен као кутијаста конструкција, израђен од МДФ-а.

-Дебљина зида је 15цм.

